Caixa Preta no Modo Operação

Versão 1.0, 14/02/2020

Opções de Operação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Nome | O que faz |
| 1 | Vazio |  |
| 2 | Vazio |  |
| 3 | Vazio |  |
| 4 | Vazio |  |
| 5 | Ensaio | Operação Caixa Preta |
| 6 | Vazio |  |
| 7 | Vazio |  |
|  |  |  |

// OPERA - Mensagens do modo de Operação

char \*opera\_msg[]={ "ERRO", //0

"1-Vazio", //1

"2-Vazio", //2

"3-vazio", //3

"4-Vazio", //4

"5-Ensaio", //5

"6-Vazio", //6

"7-Vazio"}; //7

A função **byte sel\_modo( )** permite fazer a seleção entre as opções

**Opera 1 –**

Vazio.

**Opera 2 –**

Vazio.

**Opera 3 –**

Vazio.

**Opera 4 –**

Vazio.

**Opera 5 –**

Ensaio de uma aquisição.

Inicia gravação quando se aciona uma tecla. Tecla SEL finaliza.

Ao finalizar, imprime tudo no monitor serial.

A mensagem GPSGLL é usada como trigger para gravar gps\_dados.

**Opera 6 –**

Vazio.

**Opera 7 –**

Vazio.